# KX-Bridge Konfigurationsdatei
# Kopiere diese Datei nach config.ini und trage deine Werte ein:
#   cp config.ini.example config.ini
#
# Credentials mit extract_credentials.exe (Windows) oder
# extract_credentials (Linux) aus dem laufenden AnycubicSlicerNext auslesen.

[connection]
# IP-Adresse des Druckers im lokalen Netzwerk
printer_ip   = 192.168.x.x

# MQTT-Port (Anycubic Kobra X Standard: 9883)
mqtt_port    = 9883

# MQTT-Zugangsdaten (druckerspezifisch, beginnt mit "user")
username     = userXXXXXXXXXX
password     = XXXXXXXXXXXXXXX

# Geräte-ID (32-stelliger Hex-String, druckerspezifisch)
device_id    = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# Modell-ID (Kobra X Standard: 20030)
mode_id      = 20030

[print]
# Standard-AMS-Slot für Einfarbdruck (auto = alle belegten Slots, 0-3 = fixer Slot)
default_ams_slot = auto

# Auto-Leveling vor jedem Druck (1 = an, 0 = aus)
auto_leveling    = 1

[bridge]
# Poll-Intervall in Sekunden
poll_interval    = 3
